Plan particulier simplifié de sécurité et de protection de la santé (PPSPS simplifié)
Article R4532-75 du code du travail. Opération de 3e catégorie avec plan général simplifié de coordination. À établir avant le début des travaux et à tenir à jour sur le chantier.
L'opération
Maître de l'ouvrage : ______________________________________________
Adresse du chantier : ______________________________________________
Nature de l’opération : ______________________________________________
Coordonnateur SPS (nom, téléphone) : ______________________________________________
Dates prévues des travaux de l’entreprise : __________________________________
L'entreprise
Raison sociale : ______________________________________________
Adresse : ______________________________________________
SIRET : ______________________________
Téléphone : ______________________________
Personne qui dirige les travaux sur le chantier (nom et qualité) : ______________________
Effectif prévu au démarrage : ____________________
Effectif maximal prévu, et à quelle période : ____________________
Sous-traitants prévus (nom, travaux) : ______________________________________________
Les travaux à risques particuliers réalisés par l’entreprise
Liste de l’article 1er de l’arrêté du 25 février 2003. Cochez ceux que l’entreprise réalise sur ce chantier.
☐  chute de hauteur de plus de 3 mètres, ensevelissement ou enlisement ;
☐  exposition à des substances chimiques ou des agents biologiques imposant une surveillance médicale renforcée ;
☐  retrait ou confinement d’amiante friable ;
☐  travaux en zone de rayonnements ionisants ;
☐  travaux au contact de pièces nues sous tension au-delà de la très basse tension, ou au voisinage de lignes haute tension ;
☐  risque de noyade ;
☐  puits, terrassements souterrains, tunnels, reprise en sous-œuvre ;
☐  plongée ou milieu hyperbare ;
☐  démolition ou réhabilitation touchant les structures porteuses d’un ouvrage de plus de 200 m³ ;
☐  usage d’explosifs ;
☐  montage ou démontage d’éléments préfabriqués lourds ;
☐  appareils de levage de plus de 60 t·m (grue mobile, grue à tour).
Description des travaux qui exposent les autres intervenants
Travaux, zones et périodes où l’activité de l’entreprise crée un risque pour les autres entreprises ou pour les occupants.
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Évaluation des risques et mesures de prévention
	Tâche
	Risque
	Mesure de prévention
	Matériel

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Consignes aux salariés
☐  équipements de protection individuelle remis : casque, chaussures, gants, harnais si besoin ;
☐  accueil sécurité fait avant la première intervention ;
☐  autorisations de conduite et habilitations électriques à jour ;
☐  consignes de travail en hauteur et de balisage de zone rappelées.
Autres consignes : ______________________________________________
Premiers secours et hygiène
Sauveteurs secouristes du travail présents : __________________________
Trousse de secours (emplacement) : __________________________
Numéros d’urgence affichés : 15, 18, 112, et l’adresse exacte du chantier : ________
Vestiaires, sanitaires et réfectoire (où et par qui) : ______________________
Signature
Un exemplaire à jour reste disponible sur le chantier. Il est remis au coordonnateur SPS, qui peut demander à le compléter.
	L’entreprise
	Reçu par le coordonnateur SPS

	Nom, date et signature
	Nom, date et signature



